**5.8. Жестянщиков - ТИ РО-008-2003**

Общие требования безопасности

Требования безопасности перед началом работы

Требования безопасности во время работы

Требования безопасности в аварийных ситуациях

Требования безопасности по окончании работы

     Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа и предназначена для жестянщиков при выполнении ими работ по заготовке картин, водосточных труб и других изделий согласно профессии и квалификации.

Общие требования безопасности

     5.8.1. Жестянщики, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

     обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении# трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

     инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

     5.8.2. Жестянщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

     острые кромки, углы, торчащие штыри;

     движущиеся машины и механизмы и их части;

     повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

     повышенный уровень шума на рабочем месте;

     повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

     5.8.3. Для защиты от механических воздействий жестянщики обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно куртки и фартуки хлопчатобумажные, ботинки кожаные с жестким подноском, рукавицы комбинированные.

     При нахождении на территории стройплощадки жестянщики должны носить защитные каски.

     Кроме этого в зависимости от условий работы жестянщики должны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе:

     при заточке инструмента, подготовке и очистке листов стали для защиты глаз - защитные очки;

     при работе на прессах - противошумные вкладыши (беруши).

     5.8.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах жестянщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

     Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

     5.8.5. В процессе повседневной деятельности жестянщики должны:

     применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

     поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

     быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

     5.8.6. Жестянщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы

     5.8.7. Перед началом работы жестянщики обязаны:

     а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

     б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

     в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ.

     5.8.8. После получения задания жестянщики обязаны:

     а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (очки защитные - при подготовке и очистке листов стали и жести; противошумные вкладыши - при изготовлении водосточных желобов, колпаков);

     б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

     в) подобрать технологическую оснастку, инструмент и оборудование, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

     5.8.9. Жестянщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

     а) наличии неисправностей технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

     б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

     в) отсутствии или повреждении защитного заземления оборудования;

     г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

     Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это жестянщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

     5.8.10. Производить заготовку картин, водосточных труб, воронок и других изделий жестянщики обязаны в мастерских на специальных верстаках, устойчиво и надежно закрепленных на полу. На верстаках следует установить сплошные или из сетки (с ячейками не более 3 мм) предохранительные щиты высотой не менее 1 м.

     5.8.11. При выполнении заготовительных работ жестянщики обязаны:

     а) при рубке стали зубилом производить последние удары не в полную силу, а отрубаемую часть детали направлять на свободное место таким образом, чтобы осколки не могли нанести повреждения работникам, находящимся поблизости;

     б) тщательно закрепить обрабатываемую деталь в тисках, которые прикреплены к верстаку на высоте локтя работающего;

     в) выполнять резку кровельной стали или жести специальными ножницами с ручным или механическим приводом, держа руки не ближе 10 см от лезвия ножниц. При необходимости косого реза листовой металл следует начинать резать с той стороны, где угол между линией отреза и краем металла ближе к прямому углу;

     г) поддерживать клещами короткие полосы металла или мелкие детали при резке на ручных ножницах;

     д) применять специальные щетки-сметки при удалении с верстака пыли, ржавчины, металлической стружки, получающихся при резке листовой стали.

     5.8.12. Складировать материалы и заготовки жестянщики обязаны в специально отведенных местах при соблюдении следующих мер безопасности:

     а) листовую сталь и картины - плашмя стопками высотой до 1,5 м;

     б) жесть, упакованную в ящики, - в штабель высотой до 1,5 м, а упакованную в рулоны - в вертикальном положении "на торец";

     в) водосточные трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и прокладках с концевыми упорами.

     5.8.13. Переноску, правку и резку деталей из листовой стали или жести разрешается выполнять только в рукавицах.

     5.8.14. При работе с паяльной лампой жестянщики обязаны руководствоваться следующими требованиями:

     а) перед разжиганием проверять ее исправность;

     б) снимать горелку только после выпуска сжатого воздуха;

     в) проверять герметичность резервуара паяльной лампы (он должен быть без трещин и запаек легкоплавким припоем);

     г) снимать давление воздуха из резервуара лампы следует только после того, как лампа потушена и ее горелка полностью охлаждена.

     5.8.15. Жестянщикам запрещается работать ножницами при наличии вмятины, щербины, трещины в любой части ножа, зазоров между кромками ножей более 3 мм.

     5.8.16. При работе на пробивных прессах следует надежно закрепить пуансон и матрицу.

     5.8.17. При работе на зиг-машинах и вальцах материал следует подавать таким образом, чтобы расстояние между вращающимися частями машины и руками работающего было не менее 15 см.

     5.8.18. Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей жестянщики обязаны использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики.

     При переноске или перевозке инструмента его режущие и острые части должны быть защищены чехлами.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

     5.8.19. В случае поломки технологического оборудования или инструмента необходимо приостановить работы и сообщить руководителю работ.

     5.8.20. В случае пожара необходимо работу приостановить, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами, вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности по окончании работы

     5.8.21. По окончании работы жестянщики обязаны:

     а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

     б) убрать инструмент в предназначенное для этого место;

     в) очистить от материалов и отходов оборудование и привести в порядок рабочее место;

     г) обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить бригадиру или руководителю работ.